# ****Комплектация дефектоскопа установки УИУ серии «СКАНЕР» (****[модель Скаруч](http://www.ntcexpert.ru/uc/ultrazvukovoi-defectoscop/968-ultrazvukovoj-defektoskop-scaruch)****)**** для УЗК сварных швов ПЭ-труб ∅ 63…400 мм

|  |
| --- |
| Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР+» (с блоком питания, чехлом, свидетельством Госповерки) |
| Зарядное устройство (1 компл.) с аккумуляторами (12 шт.) |
| Кабель двойной к преобразователям: 2СР50-2lemo0 (1 шт.) |
| **I.  SДR11:** |
| а) СОП Ø63х5,8мм |
| ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø63х5,8 |
| б) СОП Ø75х6,8мм. |
| ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø75х6,8 |
| в) СОП Ø90х8,2мм. |
| ПЭП П122-1,8 «ДУЭТ» Ø90х8,2 |
| г) СОП  Ø110х10мм |
| ПЭП   П122-1,8 «ДУЭТ» Ø110х10 |
| ПЭП   П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø110х10 |
| д) СОП  Ø125х11,4мм |
| ПЭП   П122-1,8 «ДУЭТ» Ø125х11,4 |
| ПЭП   П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø125х11,4 |
| е) СОП  Ø160х14,6мм |
| ПЭП   П122-1,8 «ДУЭТ» Ø160х14,6 |
| ПЭП   П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø160х14,6 |
| ж) СОП  Ø180х16,4мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø180х16,4 |
| ПЭП  П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø180х16,4 |
| з) СОП  Ø200х18,2мм. |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø200х18,2 |
| ПЭП  П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø200х18,2 |
| и) СОП  Ø225х20,5мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø225х20,5 |
| ПЭП  П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø225х20,5 |
| к) СОП  Ø315х28,6мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø315х28,6 |
| ПЭП  П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø315х28,6 |
| л) СОП  Ø400х36,3мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø400х36,3 |
| ПЭП  П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø400х36,3 |
| м) СОП  Ø500х45,4мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø500х45,4 |
| ПЭП  П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø500х45,4 |
| н) СОП  Ø600х54,5мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø600х54,5 |
| ПЭП  П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø600х54,5 |
| о) СОП  Ø630х57,2мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø630х57,2 |
| ПЭП  П122-1,25 «ТАНДЕМ» Ø630х57,2 |
| **II  SДR17.6:** |
| а) СОП  Ø110х6,3мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø110х6,3 |
| б) СОП  Ø160х9,1мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø160х9,1 |
| в) СОП  Ø180х10,3мм |
| ПЭП   П122-1,8 «ДУЭТ» Ø180х10,3 |
| ПЭП   П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø180х10,3 |
| г) СОП  Ø200х11,4мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø200х11,4 |
| ПЭП  П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø200х11,4 |
| д) СОП  Ø225х12,8мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø225х12,8 |
| ПЭП  П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø225х12,8 |
| е) СОП  Ø315х17,9мм |
| ПЭП  П122-1,8 «ДУЭТ» Ø315х17,9 |
| ПЭП  П122-1,8 «ТАНДЕМ» Ø315х17,9 |