# ****Комплектация дефектоскопа установки УИУ серии «СКАНЕР» (****[модель Скаруч](http://www.ntcexpert.ru/uc/ultrazvukovoi-defectoscop/968-ultrazvukovoj-defektoskop-scaruch)****)**** для УЗК сварных швов ПЭ-труб с бандажными приспособлениями

|  |
| --- |
|  |
| Дефектоскоп УИУ «СКАНЕР+» с блоком питания, чехлом, свидетельством Госповерки |
| Зарядное устройство (1 компл.) с аккумуляторами (12 шт.) |
| Механическое приспособление МП4 бандажного типа с ДП для труб Ø160…315мм |
| Акустический блок для УЗК ПЭ-труб Ø160×9,1мм с встроенным ИК3 |
| Акустический блок для УЗК ПЭ-труб Ø160×14,6мм с встроенным ИК3 |
| Акустический блок для УЗК ПЭ-труб Ø225×20,5мм с встроенным ИК3 |
| Акустический блок для УЗК ПЭ-труб Ø280×25,4мм с встроенным ИК3 |
| Акустический блок для УЗК ПЭ-труб Ø315×28,6мм с встроенным ИК3 |
| Акустический блок для УЗК ПЭ-труб Ø225×12,7мм с встроенным ИК3 |
| Акустический блок для УЗК ПЭ-труб Ø280×15,9мм с встроенным ИК3 |
| Акустический блок для УЗК ПЭ-труб Ø315×17,9мм с встроенным ИК3 |
| Программное обеспечение для определения условных размеров |
| Комплект СОП настроечных: Ø160×9,1; Ø160×14,6; Ø225×12,7; Ø225×20,5; Ø280×15,9; Ø280×25,4; Ø315×17,9; Ø315×28,6мм |